仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称羽毛球发球机 |
| 主要用途描述：羽毛球上课、训练需要 |
| 参数要求：智能羽毛球发球机【功能】1.遥控功能（速度，频率，水平角度等）；2.杀球功能；3.遥控器LCD界面；4.俯仰角度手动调节；5.适合任何球使用（尼龙球，塑料球，羽毛球等）；【参数】1.装球容量：180粒2.使用电源：交流100V-240V，3.速度：20-140KM/H；频率：1.2-4.5秒/球4.水平角度：33°5.升降系统：可调节0-70cm6.功率：75W智能羽毛球发球机【功能】工作/暂停；定点球；垂直摆动球；高远扣杀组合；水平摆动球；宽两线球；中两线球；窄两线球；三线球；随机球；六种交叉球；自主编程；速度调节；频率调节。【参数】1.全功能智能遥控(速度、频率、角度等)；2.发球高度最高可达7.5米；3.智能落点编程，自编不同模式发球训练；4.“6种交叉固定模式”,水平摆动、俯仰角度摆动等发球功能；5.自动升降，低位置及高位置均可以发球；6.配置使用时长3-4小时电池；7.适合尼龙球、塑料球、羽毛球等球类使用。8.遥控微调功能，垂直角度、水平角度可任意微调智能羽毛球发球机【功能】 工作/暂停；定点球；四方球；网前后场组合；高远扣杀组合；宽两线；中两线；窄两线；六种交叉球；随机球；自主编程；速度调节；频率调节；角度调节。【参数】1.两个球笼，两个机头，底座，及一个屏幕组成。2.两个球笼可一次性容纳360-400粒羽毛球.3.仰角发球角度35度至-16度，自动调节球场范围内的任意角度，无需遥控器，所有功能屏幕控制。4.可自编储存100种模式，新编模式存储成功，使用时可一键选择启用。多模式存储可针对不同的学员、不同技术水平配合制定相应的教学计划。装备全屏幕操作，模拟球场界面，可直接设置、删除、新增、修改模式，不同球路落点、速度、频率、水平角度、垂直高度均可随意调节。5.两台机高低组合，前场及后场球由两台机分工完成，发球更稳定，落点更精准，球路搭配更方便，两台装备相互间的配合完美的实现了球场全方位覆盖。对初期学员的步伐练习乃至后续的水平技能提高有很好的辅助功能。6.可实现后场高远球、平高球、平射球、中场杀球、前场杀球、后场杀球、后场吊球，网前小球等任意球路，也可随意组合出球。7.可适用任何羽毛球及塑胶球。智能羽毛球发球机【功能】1. 定点发球；2.后场水平随机求；3.前后球；4.两种交叉球；5.网前两线小球；6.四方球；7.后场两线球；8.随机球

【参数】1. 四方球落点；
2. 网前两线小球，后场两线小球，后场水平随机发球模式；
3. 2种交叉固定模式，左浅又深，左深右浅模式发球；
4. 前后球，随机球功能；
5. 最高出球频率0.9秒/米**。**

　　　　　　　　　　　　　　　　　  |