仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称  病床（包括病床、床头柜、床旁凳） | | | | |
| 联系人 | 王老师 | | 联系电话 | 13951640263 |
| 项目预算 | | 39600元 | | |
| 主要用途描述：实验教学用 | | | | |
| 参数要求：  一、病床（12张）  配置：ABS 床头、六档铝合金护栏、导流钩  ★1.尺寸颜色需与原有病床匹配，原病床颜色：蓝白相间（见下图），尺寸：2150×950×500mm。    2.升降功能  ①背部升降：升降角度 0～75º，±5º；  ②腿部升降：升降角度 0～35º，±5º。  3.床面板  ①床面：钢板厚度≥1.0mm，床板四周内焊接加强筋；  ②床板链接采用钢质铰链，运作无噪音，防折断。  4.床身主要部件  ①床框采用 40mm×80mm×1.2mm 优质碳钢矩管；  ②床体四角带防撞包角，有输液架插孔，根据需要选择输液位置；  ③床体两侧附加装饰防撞条，ABS 原料成型。  5.护栏  铝合金折叠式护栏,稳固、不易损坏防夹手、操作方便,放下护栏，不影响铺床操作。  6.床头床尾板  ABS床尾带病人信息卡卡槽。  7.床架加工  结实、牢固，运行平稳，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色。  8.传统系统：  手摇柄：采用高强度ABS工程塑料材质，内置金属件，万向节联轴结构，隐藏式与防撞脚设计，坚固耐用。  9.床垫  床垫尺寸和分段与床相配，方便拆洗,床垫厚8cm,半棕半棉材料。  ★10.该床床体（包括所有配件在内）均可接受根据教学需求进行定制。  二、床头柜  ★1.整体尺寸≥420\*420\*760(L\*W\*H)；颜色需与原有床头柜（见下图）一致。  2.整柜材料用原生ABS一体注塑成型，符合国家环保标准；  3.三层结构，上层伸缩桌板，桌板有可放置水杯和体温计的槽，中间下层容量柜，容量柜具备一个隔板，隔板高度可调；两侧配置隐蔽式毛巾架和杂物架，可折叠，折叠后不占据额外空间。  三、床旁凳：颜色需与原有床旁凳（见下图）一致。整体规格≥270\*380\*450;整体材料钢制静电喷塑，符合国家环保标准。    ★四、款式要求同图片，需提供样品。提供不少于2年的质保。 | | | | |