仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  虚拟仪器数据采集卡 |
| 主要用途描述：课程教学使用。主要与各种传感器构成数据采集系统，利用LabView实现各种虚拟仪器。 |
| 参数要求：   1. 总线连接器USB2.0； 2. 单端模拟信息输入数量大于16； 3. 差分模拟信息输入数量不低于8,采样率不低于100KS/s； 4. 模拟输入分辨率不低于16bits，模拟输入绝对精度不低于26mV，模拟输出通道数不低于2个； 5. 更新速度不低于5kS/s,双向数字通道数量不低于13; 6. 提供各种常用传感器及连接传感器的接头; 7. 支持语言：LabView、C#.NET、VB.NET、LabWindows等。 |