**南京中医药大学大学生活动中心三楼办公家具配置方案**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **参考规格尺寸(mm)** | **数量** | **单位** | **材质及工艺要求** | **参考图片** |
| 1 | 屏工作位 | 1400W\*1400D\*760H | 16 | 套 | 1、基材：采用E0级优质木纹三聚氰胺板，环保达到国家 |  |
| 环保E0级检测标准 |
| 2 | 三抽柜 | 400\*450\*500 | 16 | 个 |
| 2、以2mm厚PVC封边条经进口自动封边机和进口环保热熔 |
| 胶在高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。 |
| 3.胶水：采用进口环保型白乳胶，甲醛释放量符合国家E0 |
| 级标准。 |
| 3 | 键盘 |  | 16 | 个 |
| 4、五金连接件、导轨、铰链采用进口吸声性能好、承载 |
| 力强。 5、锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2 |
| 万次；门铰链采用优质金属镀镍钢阻尼缓冲铰链，能开合 |
| 8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。 |
| 4 | 主机架 |  | 16 | 个 |
| 5 | 办公椅 | 620\*600\*940 | 16 | 把 | 台湾颐达阻燃毛麻面料椅座，台湾产“圣诺盟”牌D38泡 棉，坐感舒适、污染低、平整、色泽美观;扶手:选用优质 橡木扶手，手感舒适;气压棒由韩国KGS企业生产，正常使 用上下20万次左右，可根据需要任意调节高度;五星爪由 NYLON66加炭铁丝模注而成；底盘采用3.2MM钢板一次冲压而成。 |  |