仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  书架 |
| 主要用途描述：  泰州校区图书馆精品书阅览室（526室）摆放精品书工具书 |
| 参数要求：  **五层双面木质书架** 32节 每节尺寸：87（中对中）\*50\*192；  **三层双面木质书架** 16节 每节尺寸：87（中对中）\*50\*120；  **定制五层单面木质书架A组**：2节，整体长深高尺寸： 250\*35\*192  **定制五层单面木质书架b组**：3节，整体长深高尺寸： 296\*35\*192  **材质要求**：纯木质橡胶木或白蜡木。书架主体板材厚度2.3cm以上。顶板2cm以上厚度，底脚高于10cm，双面书架中间挡板厚≥1.4cm。  **颜色要求**：原木色或樱桃木色或白蜡木色均可，所有书架颜色一致。  **款式要求**：风格现代简约，造型简洁明快，与阅览室硬装风格一致。  **工艺要求**：加工中所用胶水、胶粘剂均采用优质环保原胶；每组书架紧密拼接，柜体边缘细腻，线条均匀，转角过渡自然。各部位安装牢固可靠，稳定，无松动、倾斜、摇晃等现象，产品符合国家家具环保标准要求。采用国产优质五金配件，加厚板三合一金属承板托固定；层板与侧板目光所及表面无钉孔。单层承重50千克，总承重500千克。  **油漆要求**：油漆面采用一线品牌嘉宝莉或大宝国内同等级、同品质的环保水油漆，符合国家环保标准。做到不起泡、不剥落、无裂纹。  **质量要求**：防腐、防潮、防霉、防蛀；表面无死结、无裂缝、无变形、纹理光滑均匀美观。  报价为包干价（含运输、安装等）。  参考图片：  五层双面书架参考以下图片：  书架3 书架5  三层双面书架参考以下图片：  C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\WeChat Files\15fa4283d457a826fc7d56217b9c33d.jpg  内部结构工艺要求（三合一承板托）参考以下图片：  书架4  定制单面书架参考以下图片：  C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\WeChat Files\d9e3bba4add1cca97ca76a494007bd3.jpg |