仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 科研平台办公用家具 |   |   |
| 主要用途描述：科研平台办公用家具 |
| 参数要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量  | 参数 |
|
| 1 | 书桌（配书架） | 900\*600\*2400mm | 套 |  21  | 1、贴面板材：德国夏特饰面，德国胡克钢模板一次性压注成型，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火等优点：★2、基材：采用国际E0级刨花板，木材经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，甲醛含量未检出，板内密度偏差±5%，弹性模量（MOE）≥2800MPa；3、封边用材：采用2mm厚的ABS封边,甲醛释放量≤0.1mg/L;4、胶粘剂：采用水性胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量≤20g/L游离甲醛＜0.5g/kg。5、五金配件：参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB同档次及以上品牌，符合QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链，QB/T 2454-2013家具五金抽屉导轨，锁符合 QB/T 1621-2015或GB/T 3325-2017或者GB21556-2008家具锁技术标准要求。结构：主桌带书架，移门。 配置：带五孔插座，带灯管走线。 |
| 2 | 实验圆凳 | 升降固定脚 | 张 | 50 | 材 质：采用优质超纤皮, 透气性强、柔软富有韧性、 耐磨。 泡 绵：使用高弹力定型海绵，符合国家阻燃标准，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充。座面密度≧35，3级进口升降汽杆，固定插口式磨菇轮。 |
| 3 | 屏风工作位 | 1400\*1400\*1100 | 套 |  8 | 1、基材：采用E0级优质木纹三聚氰胺板，环保达到国家环保E0级检测标准2、以2mm厚PVC封边条经进口自动封边机和进口环保热熔胶在高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。3.胶水：采用进口环保型白乳胶，甲醛释放量符合国家E0级标准。4、五金连接件、导轨、铰链采用进口吸声性能好、承载力强。　　 5、锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门铰链采用优质金属镀镍钢阻尼缓冲铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。台面及台面以上15公分为灰银钱,玻璃为条形玻璃,屏风以下部分为黑银线,小柜主机架键盘为灰银线. |
| 4 | 办公转椅 | 转椅 | 张 |  8  | 台湾颐达阻燃毛麻面料椅座，台湾产“圣诺盟”牌D38泡棉，坐感舒适、污染低、平整、色泽美观;扶手:选用优质橡木扶手，手感舒适;气压棒由韩国KGS企业生产，正常使用上下20万次左右，可根据需要任意调节高度;五星爪由NYLON66加炭铁丝模注而成；底盘采用3.2MM钢板一次冲压而成。为黑色. |
| 5 | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 个 |  7  | 1、贴面：优质AAA级胡桃木木皮(厚度≥0.6mm)，平整度0.05mm。2、封边：台面内衬优质多层板龙骨，实木封边(厚度≥25mm)；3、基材：中密度板，符合国家“E1”环保标准。4、油漆：油漆工艺”五底三面”，即由五层底漆经干磨、水磨后再上三层面漆，要求色泽美观、光滑耐磨、手感好。达到国家E1级环保标准。5、五金配件：优质五金配件。6、达到国家E1级环保标准。 |
| 6 | 办公套桌 | 1400\*700\*760 | 套 |  3  | 1、面 材：所有部件均采用优质AAA级胡桃木皮贴面，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一类产品木皮纹理协调一致，无色差。采用实木封边，封边带厚度不小于25mm。2、基 材：采用中密度纤维板，厚度不小于25MM，甲醛释放量甲醛含量≤0.3mg/L，达到E1级环保标准，符合GB/T3324的要求，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和，自然逼真。板材部件均应进行封边处理，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍。3、油 漆：采用环保PU聚氨脂封闭漆，五层底漆三层面漆，标准厚度0.5mm，有害物质释放量达到E1级环保标准。 4、胶 水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。5、倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。6、用优质五金配件：所有轨道采用导轨，具有自动回弹功能，负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门板安装应采用优质金属镀镍钢阻尼铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用 |
| 7 | 办公椅 | 实木西皮扶手 | 张 |  3  | 1、面料：采用优质进口西皮，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度≥40 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。3、弹簧为优质蛇形弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道。4、框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。5、油漆：采用优质环保油漆，符合GB18581-2001标准，封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。 |
| 8 | 钢制中二斗文件柜 | 850\*400\*1850 | 个 |  6  | 1、钢板选用优质钢板，裸板板厚0.8mm，符合国家标准。2、表面环氧树脂，经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。3、柜体颜色可选。采用国内知名优质五金配件，开启、关闭灵活，4、配国产名优塑料抠手，门内两块可调隔板，联动锁锁屉。5、下屉内可挂放B4文件袋，上两屉采用三节钢珠导轨。 |
| 9 | 钢制文件柜（带更衣柜） | 980\*430\*1850 | 个 |  6  | 1、钢板选用优质钢板，裸板板厚0.8mm，符合国家标准。2、表面环氧树脂，经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。3、柜体颜色可选。采用国内知名优质五金配件，开启、关闭灵活，4、配国产名优塑料抠手，门内两块可调隔板，联动锁锁屉。5、下屉内可挂放B4文件袋，上两屉采用三节钢珠导轨。 |
| 10 | 牛皮三人沙发 | 2000\*900\*900 | 个 |  4  | 1、面料：采用优质进口牛皮，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度≥40 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。3、弹簧为优质蛇形弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道。4、框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。5、油漆：采用优质环保油漆，符合GB18581-2001标准，封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。 |
| 11 | 办公套桌 | 1600\*800\*760含侧柜小柜 | 套 |  1  | 1、面 材：所有部件均采用优质AAA级胡桃木皮贴面，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一类产品木皮纹理协调一致，无色差。采用实木封边，封边带厚度不小于25mm。2、基 材：采用中密度纤维板，厚度不小于25MM，甲醛释放量甲醛含量≤0.3mg/L，达到E1级环保标准，符合GB/T3324的要求，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和，自然逼真。板材部件均应进行封边处理，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍。3、油 漆：采用环保PU聚氨脂封闭漆，五层底漆三层面漆，标准厚度0.5mm，有害物质释放量达到E1级环保标准。 4、胶 水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。5、倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。6、用优质五金配件：所有轨道采用导轨，具有自动回弹功能，负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门板安装应采用优质金属镀镍钢阻尼铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用 |
| 12 | 办公椅 | 实木西皮扶手 | 张 |  1  | 1、面料：采用优质进口西皮，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度≥40 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。3、弹簧为优质蛇形弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道。4、框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。5、油漆：采用优质环保油漆，符合GB18581-2001标准，封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。 |
| 13 | 牛皮单人沙发 | 1100\*900\*900 | 个 |  1  | 1、面料：采用优质进口牛皮，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度≥40 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。3、弹簧为优质蛇形弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道。4、框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。5、油漆：采用优质环保油漆，符合GB18581-2001标准，封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。 |
| 14 | 长茶几 | 1200\*600\*450 | 个 |  1  | 1、面材：饰面选用AAA级优质名贵胡桃木皮，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好。2、基材：采用符合E1标准环保中纤板，甲醛含量≤1.5mg/L，木材含水率应在11%±1%之间，符合GB/T3324的要求。3、油漆：采用优质环保油漆，符合GB18581-2001标准，封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。4、框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。 |
| 15 | 方茶几 | 600\*600\*450 | 个 |  1  | 1、面材：饰面选用AAA级优质名贵胡桃木皮，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好。2、基材：采用符合E1标准环保中纤板，甲醛含量≤1.5mg/L，木材含水率应在11%±1%之间，符合GB/T3324的要求。3、油漆：采用优质环保油漆，符合GB18581-2001标准，封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。4、框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　申购人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：2020.10.08 |

备注：

1、单价或批量在2万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。