仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称  干粉灭火器、灭火器箱 | | | | |
| 联系人 | 封老师 | | 联系电话 | 85811847 |
| 项目预算 | | 10万元 | | |
| 主要用途描述：仙林校区过期干粉灭火器更换,各个楼宇损坏的灭火器箱及消防水带进行更换，新增3处微型消防站。 | | | | |
| 消防器材列表：   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | | **名称** | | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** | | 1 | | 干粉灭火器 | | ABC3 | 具 | 200 |  | | 2 | | 3KG装灭火器箱\*4只装 | | 尺寸500\*170\*340  铁皮厚度≥ 0.6mm | 套 | 350 |  | | 3 | | 二氧化碳灭火器 | | MT/3 | 具 | 50 |  | | 4 | | 微型消防站（不锈钢） | | 尺寸1600\*1200\*400铁皮厚度≥ 0.6mm | 个 | 3 |  | | 5 | | 消防水带（聚氨酯材质，包含接扣喉箍） | | 10-65-25 | 条 | 100 |  | | 参数要求： | | | | | | | | | **1** | **产品要求** | | 1、所有灭火器确保5年有效期，生产日期为2023年4月之后，有效期内产品若出现气压异常等质量问题，供货方应无条件维修或更换。  2、灭火器应为全新，严禁使用二次充装产品以次充好，一经发现作假一赔十处理。 3、消防水带质保2年有效期，生产日期为2023年之后，有效期内产品若出现气压异常等质量问题，供货方应无条件维修或更换。 | | | | | | **2** | **产品定期检查** | | 乙方保证每隔两年对所有灭火器、消防水带进行巡检，对存在质量问题及自然损坏的灭火器进行维修或更换。 | | | | | | **3** | **损失赔偿** | | 当产品因质量问题或维修更新不及时给甲方造成损失的，由乙方赔偿。 | | | | | | **4** | **合格证明** | | 供应商需提供：  1、灭火器、消防水带国家消防装备质量监督检验中心检验报告，并提供中国消防产品信息网强制性产品认证信息查询截图。  2、国家强制性产品认证证书（证书需符合有效性和时效性的要求，证书不得过期）。  3、提供产品时瓶体及水带上具有3C标识及消防产品身份信息标识，出厂合格证。 | | | | | | **5** | **现场勘察** | | 对仙林校区各楼宇内所有灭火器压力异常的，灭火器箱老旧有破损的进行更换，做好现场勘察及数量统计，按甲方要求摆放到各楼层指定位置。 | | | | | | | | | |