仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称  电脑桌椅     |  |  | | --- | --- | |  |  | |
| 主要用途描述：学生上中诊及大数据实验课用的电脑桌椅 |
| 参数要求：   1. 电脑桌规格：700mm\*550mm\*750mmH。数量：64张。 2. 台面厚度25MM，其余16MM，基材采用优质环保E1级实木颗粒板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0•7g/cm3； 采用优质进口德国夏特纸贴面，进口德国哈德曼水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电; 3. 封边：桌面采用≥2mm厚PVC封边条，其余≥1.5mm厚PVC封边条数控加工中心一体成形；欧洲标准欧德雅封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg;胶水：采用不低于E0级环保白粘胶，环保标准达到国家GB-18583-2008标准； 4. 五金配件：键盘抽轨道采用DTC三节静音滑轨，均经过酸洗、磷洗等防锈处理 5. 含木质走线槽，预留3个插座面板孔位，报价不含插座面板及综合布线。 6. 方凳规格：350mm\*250mm\*450mmH。数量：64张。 7. 凳面厚度25MM，采用优质环保E1级实木颗粒板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0•7g/cm3； 采用优质进口德国夏特纸贴面，进口德国哈德曼水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电; 8. 封边：桌面采用≥2mm厚PVC封边条，欧洲标准欧德雅封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg;胶水：采用不低于E0级环保白粘胶，环保标准达到国家GB-18583-2008标准； 9. 凳架：采用25\*25方钢管，防锈喷涂处理，钢管壁厚≥1.2mm 10. 配合实验室电脑安装调试。 11. 质保期5年。 |