南京中医药大学博物馆展厅智能一体机技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称博物馆展厅智能一体机 |
| 项目预算：34000元 |
| 主要用途描述：会议室开会交流，智能无线投屏，反向触控，智能书写，四分屏展示 |
| 参数要求：1. 整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840\*2160，全高清4K系统图标显示（提供国家级第三方认证机构测试报告）；
2. 整机内置4K ，1300万像素高清摄像头；
3. 内置6个麦克风，8米有效拾音距离（提供国家级第三方认证机构测试报告）；
4. 整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用（提供国家级第三方认证机构测试报告）；
5. 手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。（提供国家级第三方认证机构测试报告）；
6. 无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示（提供国家级第三方认证机构测试报告）；
7. 可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示（提供国家级第三方认证机构测试报告）
8. 窗口化本地文档打开：可以通过白板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作（提供国家级第三方认证机构测试报告）；
9. 白板支持文本自动识别功能，可将书写笔迹转换成标准字体（提供国家级第三方认证机构测试报告）；
10. WIFI热点设置：可支持WIFI信道根据用户现场情况进行更改设置，确保WIFI频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，支持热点隔离、热点SSID隐藏功能（提供国家级第三方认证机构测试报告）
11. 登录个人资料夹：手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录，个人资料夹支持多个账号同时登陆，方便不同人员资料查询、下载（提供国家级第三方认证机构测试报告）
12. 集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机，命令行等功能。（提供国家级第三方认证机构测试报告）
13. 支持应用界面显示常用应用及连接设备，方便用户操作与使用（提供国家级第三方认证机构测试报告）
14. 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用40pin接口，实现无单独接线的插拔：配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G ；
15. 为保证产品质量，需提供授权函与售后服务承诺函，加盖原厂工章。
 |