|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 | 图片 |
| 1 | 智能商用跑步机 | 2台 | 1.高清液晶触摸屏≥18.5寸，可连接WiFi，音乐蓝牙，高保真音箱2.马达：AC马达，额定功率≥2600W，最大功率≥3200W3.速度范围：最小速度≤1km/h，最大速度≥22 km/h4.坡度范围：最小坡度≤-5％，最大坡度≥15％5.跑板≥25mm中密度纤维跑板6.跑带≥2.5mm轮胎纹跑带7.跑板两侧采用≥1300\*25\*30mm 硅胶悬浮减震，边条加硅胶防滑设计8.多种用户体验模式：时间倒计模式、距离倒计模式、卡路里倒计模式9.仪表显示：时间、速度、坡度、距离、卡路里、心率等功能10.4种速度快捷键，4种坡度快捷键，手握式心率测试11.主立管≥116\*46.5\*2mm椭圆管12.底盘边管≥116\*46.5\*2mm椭圆管13.整机尺寸≥2050\*880\*1590mm14.通过NSCC认证 | 图片1 |
| 2 | 智能商用椭圆机 | 2台 | 1.高清液晶触摸屏≥15.6寸2.显示：时间、速度、距离、心率、卡路里、瓦特等数据3.运动呼吸灯：可根据使用者心率数据变换颜色4.阻力系统：自发电磁阻尼系统5.自发电功率≥330W6.阻力调节≥32档阻力调节7.飞轮规格≥Φ242mm,8.飞轮重量≥14KG双向自发电惯性轮9.运动程式：快速进入、间歇模式、地图模式等10.踏板幅度≥512mm/20”11.位置调节：导轨多角度可调12.整机尺寸≥2020\*750\*1850mm13.通过NSCC认证 | 图片1 |
| 3 | 智能商用动感单车 | 2台 | 1.高清液晶触摸屏≥21.5寸，运动模式≥6种，可连接WIFI，带蓝牙心跳配对功能，可连接运动AAP2.阻力调节≥32档电控阻力调节（50W-400W）3.制动系统：按压式紧急制动安全系统4.飞轮规格≥Φ400mm5.飞轮重量≥3.5kg双向铝制飞轮6.高强度中轴≥Φ257.传动系统：皮带传动8.曲柄≥170mm9.脚蹬：主体铝合金（带轴承），轴心≥Φ18 mm 铬钼钢10.机身结构：多功能浸塑车把可放置毛巾、水壶、手机、平板，底管配静音滚轮 11.位置调节：铝合金车把和鞍座，均可前后、上下调节12.整机尺寸≥1354\*608\*1787mm13.通过NSCC认证 | 图片1 |
| 4 | 智能商用划船器 | 1台 | 1.高清液晶触摸屏≥15.6寸，可连接WIFI，角度可调2.显示：速度、时间、距离、瓦特、档位、心率、卡路里等，带蓝牙心跳配对功能3.阻力控制：固定风阻+可调磁阻4.阻力调节≥32档阻力调节5.飞轮规格≥Φ414mm惯性轮 6.传动系统：皮带传动7.心率测试：配无线心率胸带8.整机尺寸≥2335\*650\*1160mm9.通过NSCC认证 | 图片1 |
| 5 | 商用可调式双滑轮多功能训练器 | 1台 | 1.主框架材质：Q235，椭圆管≥120\*60\*2.5 mm2.训练部位：全身肌群3.配重块材质：钢板（最大配重≥160kg，最小配重≤5kg），配强磁插销4.导杆：实心镀硬铬规格≥Φ20\*14605.双层烤漆：灰闪银粉体喷涂+罩光6.整机尺寸≥1890\*1100\*2360mm7.通过NSCC认证 | 图片1 |
| 6 | 商用史密斯机 | 1台 | 1.主框架材质：Q235，椭圆管≥120\*60\*2.5 mm2.训练部位：全身肌群3.滑轮材质：铝合金4.限位装置≥30\*15\*1900 mm条形钢5.双层烤漆：灰闪银粉体喷涂+罩光6.产品配不锈钢杠铃杆，内置式重锤7.最大训练载荷≥180kg 8.最大配重≥360kg9.整机尺寸≥2080\*1560\*2500mm10.通过NSCC认证 | 图片1 |
| 7 | 商用可调调哑铃椅 | 2台 | 1.主框架材质：Q235，椭圆管≥120\*60\*2.5 mm2.训练部位：胸部、背部、肩部、臀部、腹部、腿部3.软包规格：高密度胶合板≥15mm、PU发泡成型加硬海绵、PVC外包皮革≥1.2mm4.双层烤漆：灰闪银粉体喷涂+罩光5.连动式调节设计：角度从180°到90°，可进行大于8段上斜到平放的多功能调节训练凳6.最大承重≥180kg7.整机尺寸≥1420\*630\*407mm8.通过NSCC认证 | 图片1 |
| 8 | 商用可调腹肌板 | 1台 | 1.主框架材质：Q235，椭圆管≥120\*60\*2.5 mm2.训练部位：腹肌3.软包规格：高密度胶合板≥15mm、PU发泡成型加硬海绵、PVC外包皮革≥1.2mm4.双层烤漆：灰闪银粉体喷涂+罩光5.坡度设计≥7段6.最大承重≥180kg7.整机尺寸≥1600\*730\*1270mm8.通过NSCC认证 | K006 |
| 9 | 哑铃 | 275kg | 钢元与握把焊接一体式后注塑成型，CPU材质，握把电镀处理 |  |
| 10 | 商用哑铃架 | 1台 | 1.主框架材质：Q235，椭圆管≥120\*60\*2.5 mm2.双层烤漆：灰闪银粉体喷涂+罩光3.最大承重≥500kg4.不含哑铃5.整机尺寸≥2420\*590\*870mm6.通过NSCC认证 | 4%T682S{]Z`_W{_{~S_SIU0 |
| 11 | 杠铃片 | 105kg | CPU材质，环保无异味 |  |
| 12 | 商用拉伸训练器 | 1台 | 1.主框架材质：Q235，椭圆管≥80\*40\*2.5 mm2.训练部位：拉伸放松全身肌肉，特别是背部、肩部、臀部和腿部3.板材质：木板+ PU发泡 厚度δ≥50mm4.双层烤漆：灰闪银粉体喷涂+罩光5.把套：浸塑把套6.整机尺寸≥1420\*650\*950mm7.通过NSCC认证 | e7ac659b422831b95614aa4b7974241 |
| 13 | 商用哈克深蹲训练器 | 1台 | 1、外形尺寸≥1760x1445x1620mm2、锻炼部位：大腿/小腿肌肉群★3、主框架规格：主架平椭≥120x50xT3.0mm 4、主转轴材质：45#圆钢；规格≥Φ25mm 5、座垫：肩垫材质：PU发泡成型；6、背垫材质：再生棉；颜色：墨绿色或黑色树皮纹 7、把手护套：PVC;黑色 8、贴地盘：橡胶，规格≥Φ175x120x23.5mm★9、提供产品通过耐老化实验，综合等级为0级的评定报告原件★10、提供产品进行不少于250h紫外老化实验后无起泡、开裂、剥落、长霉、生锈，粉化和变色均为0级的检测报告原件 |  |
| 14 | 杠铃杆 | 2根 | 1.奥铃匹克杆：合金钢材质，长度2.2m2.挂片区域：390mm，杆头长度：425mm，直径：50mm，手握直径32mm3.表面镀铬处理，最大承重1500 LB | 3M26J8S4727S2W@5[9QYG2P |
| 15 | 商用平卧推架 | 1台 | 1.主框架材质：Q235，椭圆管≥120\*60\*2.5 mm2.训练部位：三角肌和肱三头肌、胸大肌3.软包规格：高密度胶合板≥15mm、PU发泡成型加硬海绵、PVC外包皮革≥1.2mm4.双层烤漆：灰闪银粉体喷涂+罩光5.最大训练载荷≥180KG 6.最大配重≥300 KG7.不含杠铃杆和杠铃片8.整机尺寸≥1717\*1578\*1195mm9.通过NSCC认证 |  |