仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 斑马鱼养殖系统 |  |  |
| 主要用途描述：斑马鱼饲养 | | | |
| 参数要求：  实验级斑马鱼养殖单元集中式五层单排 2套  小型净水机、小型水体循环单元、交配盒、过滤棉、过滤袋、活性炭、丰年虾孵化器  包括包装、运输保险、安装调试、技术培训、税费等交钥匙工程服务的全部价格。  养殖用水的净水设备水量除为独立式五层单排斑马鱼养殖单元提供补水，同时提供鱼卵冲洗筛选、丰年虾孵化以及养殖缸、交配盒、实验器具等冲洗用水。  **1、小型水体循环单元性能指标：**  养殖缸内循环量大于4次/小时。可监测和调节PH和电导率，pH调节范围7.2-7.6，电导率调节范围500-550μs/cm.  配置及功能：  1）配套循环水槽，自带微滤、活性炭过滤；  2）紫外线消毒器，不锈钢材质外壳防爆裂，经防腐处理，飞利浦紫外线灯管；  3）自动电导率、PH监测及调整，采用进口仪表，进口计量泵；  **2、集中式五层单排斑马鱼养殖单元配置及功能：**  1）配置不锈钢架；  2）安装20个1.5L、36个3L养殖缸、6个10L养殖缸，配套养殖缸幼鱼防逃逸专用插板；养殖缸均能有效排除残饵及鱼类排泄物的设计； | | | |