仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 振动切片机 |
| 主要用途描述：实验室 |
|  参数要求：1.设计紧凑的控制面板，图形化按钮有效控制所有的操作。2.带振动刀片的全自动切片机，可在自动切片模式下操作，也可在半自动切片模式下操作。3.自动切片模式下带有样品回缩功能；半自动切片模式下无自动样品回缩功能，但可以手动执行回缩。4.切片厚度设置：手动，以1μm递增；或自动，最厚为999μm；切片厚度可计。5.切片频率（±10%）：1-100Hz6.切片振幅：5级可调：0.2；0.4；0.6；0.8；1mm7.切片速度（±10%）：0.025-2.5mm/s8.返回速度（±10%）：5mm/s9.样品垂直总行程：15mm（电动）10.切片范围：1-40mm（可调）11.样品回缩：0-999μm（可调，可关闭）12.最大样品尺寸： 带标准刀架：33×40mm 带L型刀架：70×40mm 样品定位，可旋转：360° 样品座，可旋转：0-10°13.尺寸：长×宽×高：480 mm x 360 mm x 200 mm带放大镜：480 mm x 360 mm x 285 mm14.在生理条件下工作：可拆卸的冰浴盘和缓冲盘保证工作在生理条件下进行。15.全新刀架，提供安全的刀片安装：16.可以适用剃须刀，注射刀片或者蓝宝石刀片，整片剃须刀额可以插入刀架，无需将刀片截成两半；17.刀架可以翻折90°，以便插入刀片；18.优化的设计可以防止缓冲液溢出。19.集成的LED照明，，5档不同的照明强度。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |