仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称多功能台式冷冻离心机 |
| 参数要求：\*1、最大离心力：30279xg。\*2、最大转速：17850rpm。3、温度设定范围：-10℃～40℃，具有预冷功能　4、最大容量：4x145ml 转头。　5、运行时间控制：99小时59分+连续运行。 6、程序：3 个快捷程序 + 99 个程序　\*7、具有Auto-Lock 按钮式转头自锁功能　\*8、配置TX-150 水平转头、50ml 适配器、15ml 适配器和ClickSeal 防生物污染密封盖，并通过 HPA Porton Down, UK 第三方生物安全认证 9、具有备用开机孔，机器断电后可通过备用孔打开机盖。10、多语种 – 英、德、法、丹麦、意、俄、西班牙 – 显示程序、 运行状态、报警及维修信息等　　　　　　　　　　　　　　　　　  |