仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称台式冷冻离心机   |
| 主要用途描述：按需求快速离心样品，可以在低温环境离心样品 |
| 参数要求：1. 最大相对离心速度 21.130 x g
2. 最高转速 15.000 rpm
3. 加速时间 15 s
4. 减速时间 16 s
5. 温度 -10 °C 至 + 40 °C
6. 周期时间 30 s 至 9:59 h, ∞
7. 噪音水平 <54 dB(A)
8. 尺寸 （长×宽×高） 290 x 480 x 260 mm
9. 重量（不含转子） 21 kg
10. 功率 最大350 W
11. Jiushi 最大容量 24 x 2,0 mL
12. Fast Temp 快速预冷功能，从21℃降至4℃仅需8分钟
13. 科技智慧压缩机技术，静音运行，降低能耗，保护环境
14. 有别于其他的Kit –Rotor 试剂盒专用转子，加宽的边缘设计，防止开盖离心或离心spin column管时意外打掉管盖
15. 体积精致小巧，高度仅为21.5cm
16. 控温范围：-10℃至+40℃
17. 标配24孔气密性转子，确保离心机和操作人员安全
18. 即使在tallest转速下仍能保持4℃
19. excellent的静音离心功能，即使不盖转子盖离心也非常安静
20. 转子可选：Kit转子，24孔气密性转子等，满足不同使用需求
21. 离心功能未打开时，仍和持续制冷，保持腔体温度，保护敏感样品
22. 独立的Short-spin瞬时离心功能，可按用户需求快速可靠的离心样品

  |