仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称  礼堂椅及采购安装 | | | | |
| 联系人 | 瞿老师 | | 联系电话 | 85811149 |
| 项目预算 | | 60000元 | | |
| 主要用途描述：青春剧场改造翻新所需礼堂椅和条桌 | | | | |
| 参数要求：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | | **名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **材质说明** | **颜色** | | 礼堂椅 （含写字板） | 450W\*585D\*1040H | 359 | 位 | 1.背绵：采用高密度超软发泡海绵；具高回弹及超软特性；密度为40-50Kg/m3 2.座绵：采用高密度超软发泡海绵；具高回弹及超软特性；密度为40-50Kg/m3 3.座、背外壳：采用优质的PP聚炳烯多元素复合材质注塑成形，抗冲击、防老化。 4.面料：采用高级专用布料（带阻燃功能），耐磨，抗色变，柔软度适中，易清洗可根据客户需求确定颜色和质感。根据需要还可处理成3M防污；铁氟龙防泼、防尘；抗静电、防菌、防霉变及防火阻燃等要求;阻燃效果可达到中国GB8410-94、GB17951-1998及英国BS7176、BS5852等标准的要求。 5.扶手架及站脚：高强度铝合金压铸制成，不产生变形，安全放心。 6.扶手盖：进口榉木，外涂聚酯漆 7.写字板: 折叠式写字板，三胺板；连接扣铝合金件连接,可收藏于扶手脚内，合理利用使用空间。可加杯托 8.回复机构：采用弹簧加阻尼回复机构，回复时无撞击、无噪音，用不失效. 9.地爆螺丝：采用隐藏式压爆不锈钢地爆螺丝固定地面（强力连接，美观不生锈）。 10.号码、行码牌：配夜光行号牌，号码牌（无须电源，无须布线，无须维护）。 | **灰色** | | 条桌 | 1400\*400\*760 | 11 | 张 | 1、贴面：采用天然实木皮，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2006《刨切单板》要求，厚度≥0.8mm，含水率在8%-12%，甲醛释放量≤0.2mg/L，胡桃色，经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 2、基材：采用中密度纤维板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》；GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准，板内密度偏差±5%；吸水厚度膨胀率≤3.0%；内结合强度≥0.80MPa；静曲强度≥34.0MPa；弹性模量≥3300MPa；表面结合强度≥2.20MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.1mg/㎡.h。经防潮、防虫、防腐处理。 3、油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；采用水性面漆VOC含量≤90g/L；苯系物含量未检出；可溶性重金属≤2mg/kg；甲醛含量≤40mg/kg。水性底漆VOC含量≤80g/L；苯系物含量未检出；可溶性重金属≤2mg/kg；甲醛含量≤35mg/kg，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。 4、水性胶粘剂：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，游离甲醛≤0.1g/kg；苯≤0.1g/kg；甲苯+二甲苯≤0.1g/kg；总挥发性有机物≤20g/L |  | | 设备采购安装 | | | | | | | 总合计 | 60000元 | | |  |  |   产品安装必须严格符合学校整体设计和技术监督要求 | | | | |