仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  高压灭菌锅 |
| 主要用途描述：微生物实验教学 |
| 参数要求：  1.容量（L）：60  2.外型尺寸（长宽高mm）：660x644x980  3.灭菌腔尺寸（直接\*高度mm）：400x505  4.灭菌腔材料 ：SUS304不锈钢  5.正常工作环境： 5-40 oC，相对湿度10-85%  6.工作电压： 220V/50Hz,20A单相  7.额定功率（W）：2900  8.灭菌工作温度： 105-138 oC  9.温度显示精度： 0.1 oC  10.灭菌时间设置：1-6000分钟  11.融化温度设置：60-100 oC  12.融化时间设置：1-6000分钟  13.保温温度：45-60 oC  14.保温时间设置：1-9999分钟  15.存储系统：DF/DR型记忆存储60条程序，DA型记忆存储20 条程序  16.干燥时间预置范围：1-300分钟（仅干燥型号）  17.冷却锁OPEN温度预置范围： 固体及琼脂模式40-99oC，液体及废弃物模式40-80℃  18.排气模式：全自动内排，内置蒸汽收集瓶  19.开盖方式：翻盖  20.压力表显示范围：0-0.6Mpa  21.压力：设计压力0.35Mpa，安全阀起跳压力0.3Mpa  22.附件：不锈钢提篮（370x200）x2 |