仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 空调 |  |   |
| **参考品牌型号(选填)** | 格力、美的、海尔等国内一线品牌。 |
| **主要用途描述：** 膳食工艺实验室夏天制冷，冬天制暖。 |
| **参数参考：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 分体挂机(1.5HP） | 制冷/热量；3.55kW/2.82kW功率：1.08kW/1.13kW电源：220V/50Hz室内机循环风量：650m³/h电辅热：1.05kW室内机噪音：24-39dB（A） | 组 | 2 |
| 2 | 一拖一风管机（5HP） | 制冷/热量；12.0kW/12.5kW功率：4.86kW/4.75kW电源：380V/50Hz室内机循环风量：1700m³/h电辅热：3.5kW室内机噪音：40-49dB（A） | 组 | 9 |

**要求：**1、以上参数如果不全，供货商应充分考虑实际情况和安装过程中可能有的不确定性，综合一次报价。报价包含空调设备费、安装费、安装涉及的所有费用、安装以后的维护费用以及各种税费。空调采购并安装后，在实验室工作状态下，如果夏天制冷后室内达不到18℃，冬天制暖达不到28度，皆说明供货商提供产品不合格。2、供货商提供产品及所有耗材必须是主机品牌所用的常规耗材，不得偷工减料。（例如：空调管线不是铜芯即视为违约。）3、质保期：安装2年保修，设备整机6年保修，压缩机6年保修（保修过程中所需人工费和材料费皆有供货商提供）。4、供货商具备可靠的信用记录、具备空调安装资质证书，负责本项目的项目负责人及施工人员也需要具备相关资质。5、供货商获得过质量诚信五星级企业，且证书需在有效期内。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |