仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称病床   |
| 联系人 | 王慕然 | 联系电话 | 13951640263 |
| 项目预算 | 39600元 |
| 主要用途描述：实验教学用 |
| 参数要求：配置：ABS 床头、六档铝合金护栏、导流钩一： 规格尺寸：2150×950×500mm(不包括床头高度) 二： 升降功能： 1、背部升降：升降角度 0～75º，±5º； 2、腿部升降：升降角度 0～35º，±5º； 三、床面板 1、床面：钢板厚度≥1.0mm，床板四周内焊接加强筋。 2、 床板链接采用钢质铰链，运作无噪音，防折断。四：床身主要部件： 1、床框采用 40mm×80mm×1.2mm 优质碳钢矩管； 2、床体四角带防撞包角，有输液架插孔，根据需要选择输液位置。 3、床体两侧附加装饰防撞条，ABS 原料成型。 五：护栏 护栏：铝合金折叠式护栏,稳固、不易损坏防夹手、操作方便,放下护栏，不影响铺床操作。 六：床头床尾板 ABS床尾带病人信息卡卡槽。七：床架加工 1、结实、牢固，运行平稳，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色。八：传统系统： 1. 手摇柄：采用高强度ABS工程塑料材质，内置金属件，万向节联轴结构，隐藏式与防撞脚设计，坚固耐用。

九：床垫 1. 床垫尺寸和分段与床相配，方便拆洗,床垫厚8cm,半棕半棉材料。

★十：该床床体（包括所有配件在内）均可接受根据教学需求进行定制。  |