仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 办公家具桌/板凳 |   |  |
| 参数要求： |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 书桌（配书架） | 900\*600\*2400mm | 套 | 12 | 1、贴面板材:德国夏特饰面，德国胡克钢模板一次性压注成型，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火等优点:★2、基材:采用国际E0级刨花板，木材经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，甲醛含量未检出，板内密度偏差±5%，弹性模量(MOE)≥2800MPa；3、封边用材:采用2mm厚的ABS封边，甲醛释放量≤0.1mg/L；4、胶粘剂:采用水性胶粘剂，符合GB 18583 -2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量≤20g/L游离甲醛<0.5g/kg.5、五金配件:参考海福乐、海蒂诗、FGV、 BMB同档次及以上品牌，符合QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链，QB/T 2454-2013家具五金抽屉导轨，锁符合QB/T 1621- 2015或GB/T3325- 2017 或者GB21556-2008家具锁技术标准要求。结构:主桌带书架，移门。配置:带五孔插座，带灯管走线。 |
| 2 | 实验圆凳 | 升降固定脚 | 张 | 16 | 材质:采用优质超纤皮，透气性强、柔软富有韧性、耐磨。泡绵: 使用高弹力定型海绵，符合国家阻燃标准，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充。座面密度≥35，3级进口升降汽杆，固定插口式磨菇轮。 |