仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  婴儿沐浴抚触设备 |
| 主要用途描述：《儿科护理学》等课程实验教学使用 |
| 参数要求：  一、沐浴池及池下柜  1.沐浴池台面、槽体一体，需采用优质PMMA高分子材料，厚度7～10mm。  2.沐浴池需按照婴儿体型设计背部曲线结构。  3.沐浴池四周配有溢水导水沟，方便排水。池边全弧形设计，保证婴儿安全。  4.水龙头采用304不锈钢材质，可360。旋转，可抽拉，可水柱和花洒互相切换，有冷热水接口。  5.沐浴池台面支架使用304不锈钢。  6.柜门使用双面高密度复合板，金属烤漆。柜门双开设计，铰链采用阻尼铰链，可实现静音关门和门自动闭合到位。柜内设置隔板，隔板可拆卸，高度可调节。  7. 颜色可定制。  8. 尺寸根据现场情况定制。  二、抚触台及台下柜  1.台面为一整体，采用优质PMMA高分子材料，厚度7～8mm。全台面外包人造皮革（需配套贴合棉质防污罩），内置加厚海绵， 厚度约10cm，颜色可定制。  2.抚触台台面支架采用304不锈钢材质  3.下柜柜门采用双面高密度复合板，金属烤漆。柜门双开设计，铰链采用阻尼铰链，可实现静音关门和门自动闭合到位。柜内设置隔板，隔板可拆卸，高度可调节。  4.颜色可定制。  5．尺寸根据现场情况定制  三、婴儿游泳池  1.规格：1100～1200mm\*750～850mm\*800～900mm。  2．池体采用优质PMMA高分子材料，无接缝，一次成型。池体周边围板采用树脂纤维双包容裙边设计。双层保温,带支脚。  3.具有单面可视玻璃视窗 ,自带上下水系统整机安装。  4.颜色可定制。  \*四、需现场勘查，提供设计图。  五、质保期不小于2年，质保期内免费上门维修。 |