技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称  南京中医药大学国教院实训室医疗仪器设备采购 | | | | |
| 联系人 | 顾老师 | | 联系电话 | 13813804333 |
| 项目预算 | | 4.1284万元 | | |
| 主要用途描述：国教院实训室医疗仪器设备采购 | | | | |
| 本项目免费质保期不少于一年。  成交后15天内供货安装完成。  参数要求：   1. 多功能电动升降手法床（9张）   分类：一段电动升降手法PT康复床  尺寸：185x61x52-90cm  材质要求：床面：皮革，高密度加厚海绵。床架：国标方钢，耐用五金，高硬度喷塑工艺，不掉色不开裂。床板：高密度板  额定电压：110V-220V/50Hz 额定功率：190W  净重：65kg  起升重量：≤200kg，允差士10kg  规格（长宽高）：1850×610×540～900mm（一段）（允差：士3%）  床面升降行程：0～360mm范围连续可调，允差士30mm  （电动遥控调节）     1. 医用床头柜（9个）   尺寸：46cm×48cm×76cm  材质要求：进口纯原料塑料（ABS）环保材料  型号：BY-C21  计量单位：头  类别：护理床配件  特性：吊架    三、医用推车（3张)  特小号、二层、单抽屉  尺寸：400mm×500mm×860mm  材质要求：全不锈钢  适用人群：中老年，通用    四、带不锈钢桌面的柜子（3张)  尺寸：1800\*1200\*500mm  材质要求：加厚冷轧钢  柜体材质：钢  柜门材质：钢  开锁方式：钥匙  是否可定制：可定制  是否带滚轮：不带滚轮    五、红外线理疗灯（9个）  产品结构：立式  治疗面板：圆形⌀166mm  定时方式：电子  波长范围：2.0μm~25.0μm  治疗面板温度：300℃士10%  加热器工作寿命：≥2000小时  电源电压：AC220V,50Hz  输入功率：单头250VA    六、体脂测量仪（3个）  体脂秤体脂仪精准三频八电极家用人体专业健身房测量仪  颜色：白色  蓝牙：BLE 5.0  尺寸/重量：318 x 361 x 56 mm/2.4kg  体重测量范围：10~150kg  显示屏：2.25 inch TFT LCD  生产商：InBody  电极方式：4极8点接触式电极  测量方法：直接分段多频生物电阻抗分析法（DSM-BIA法）  计算方法：不使用经验估算值  操作环境：10~40°C, 30~75%RH, 70~106kPa  储存环境：0~70°C,10~95%RH,50~106kPa（无凝结）  身高范围：50~300cm  输入电压：DC6V（1.5V AA 频电池4粒）  检测时间：测量阻抗之后15秒以内 | | | | |