仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称智能厌氧制备仪  |
| 主要用途描述：适用于所有研发应用的实验室规模厌氧培养基制备系统。采用触摸屏控制设备在线自动将样品瓶的气体强行进行置换，厌氧微生物培养基的自动除氧和添加氮气，氢气，二氧化碳等其它气体。通过触摸屏直接操控抽气充气循环个数及时间，样品处理时间以及工作循环结束提醒等参数,使之培养环境最终符合客户实验的需求工作流程更加便捷。 |
| 参数要求：样品工位 6 工位处理体积 20ml-1000ml接口方式 鲁尔快接针头（通用）气路接口 管道锁定式 4 路真空泵输出接口 1 路真空泵输出电源 1 路压力显示 2 路信号传输 USB,RS-232显示方式 10 英寸彩色触控屏工作电压 AC220V±10% 单向 50/60 HZ (16A)设备体积 730W × 340H × 508D mm设备重量 30kg工作气压 10-30 PSI功率：400W　　　　　　　　　　　　　　　　　  |