仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  小动物雾化给药仪 |
| 主要用途描述：该仪器能很好的完成动物的造模（诱咳、引喘、染毒）、麻醉和动物的精准给药，是新一代小动物雾化吸入装置的理想仪器。 |
| 参数要求：  这个仪器有以下特点：  （1） 雾化粒子细（1—5μm占80%），该粒子能顺利的进入肺泡。  （2） 能在使用不同液体或更换雾化头后实时进行雾化量的标准校正。  （3） 能使用不同体积的箱体或对单独保定的动物进行鼻部吸入给药。  （4） 能方便的加药、清洗、更换动物盛装箱、雾化头。  （5） 有过滤排风系统和咳声手动计数及首次咳声时间记录（潜伏期）功能。  （6） 采用双通道设计、触摸式液晶屏显示，有良好的人机对话界面，能与电脑联机读取数据，操作简单方便。  二．YLS-8B小动物雾化给药仪主要技术指标  雾化粒子细度：1—5μm(占80%)  雾化头尺寸： Φ26×30mm  动物箱：盛装箱尺寸 长 宽 高  小号： 5L 255×210×135mm （标配）  过滤箱中摞放六层5mm活性炭过滤棉  雾化头一次盛药量： 1ml  标定时雾化药量：0.1—1ml 设置步长为0.1ml（标定雾化药量越大，越精准）  测试时间设置： 0—240分钟 设置步长为1分钟 （0为不设定时间）  喷雾量设置：0.1—60ml 设置步长为0.1ml  雾化速度设置：1—10档 设置步长为1  排风延时设置：0—60秒 设置步长为1秒  通道数：2 （交替备用）  热敏打印 分手动、自动两种打印方式  液晶触摸屏操作 零噪音  电源输入：AC 100V—240V 1.5A 50/60HZ 主机尺寸：280×180×125mm 重量： 2kg |