仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  摊烤片一体机 |
| 主要用途描述：病理切片制作 |
| 参数要求：  **1. 工作条件:**  工作电压：230V（±10%）/50～60Hz；工作温度：10℃～40℃；相对湿度：≤60%   1. **技术参数**   2.1 ；从控温精度及稳定性来说，优先选择进口品牌  2.2 玻璃槽容量：不低于2L；  2.3 摊片温度：不低于60℃ ，以1℃递增；  2.4 烤片温度：不低于80℃，以1℃递增 ；  2.5 可移动的玻璃透明水浴缸，方便换水和清洁；  \*2.6 摊片水浴槽底部带有白色和蓝色两种LED照明，方便观察切片质量；  2.7 采用液晶数控装置；  2.8 拥有过热保护功能；  2.9 可程序化预约开机预热的日期和时间；  \*2.10 独有的摊烤一体配套设计，结构紧凑，节省空间，更方便操作者使用；  2.11 烤片架可放置30张切片，具有45°倾斜角，错落3行排列，方便快速排干水分，方便取放节省空间；  2.12 微处理器温度控制；  \*2.13具有集成温度控制器和间接照明；  2.14符合人体工程学设计，操作简便，性能可靠。 |