仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称：  98寸会议一体机 |
| 主要用途描述： |
| 1. ★整机屏幕采用98英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840\*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示（提供国家级第三方认证机构测试报告） 2. 整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，色域达到 90%NTSC（提供国家级第三方认证机构测试报告） 3. 在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5（提供国家级第三方认证机构测试报告） 4. 超薄窄边框设计，整机屏占比≥88%以上，整机最薄处≤26mm 5. ★整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2R AP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议（提供国家级第三方认证机构测试报告） 6. ★整机不含网络接口，Android 系统与Windows模块自带网络接口，Android与Windows系统网络物理隔离，保障使用安全（提供国家级第三方认证机构测试报告） 7. ★支持选配国产插拔模块，采用高性能国产芯片与 UOS 操作系统，带来稳定安全的流畅体验（提供国家级第三方认证机构测试报告） 8. 整机内置正面上居中4K、4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角≥92°；支持声源定位；支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 9. 内置8个麦克风，8米有效拾音距离，内置独立4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 10. 支持声音模式自定义，壁挂和脚架，满足不同应用场景（提供国家级第三方认证机构测试报告） 11. ★支持空间感应，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤醒（提供国家级第三方认证机构测试报告） 12. I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； 13. 触摸点数：20点书写，20点触摸。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 14. 书写延时≤30ms（提供国家级第三方认证机构测试报告） 15. 无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示（提供国家级第三方认证机构测试报告） 16. 电脑软件投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏（提供国家级第三方认证机构测试报告） 17. ★可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信弹窗的尴尬（提供国家级第三方认证机构测试报告） 18. 电子白板内支持mp3、mp4、ppt、pdf、word等多种格式文件窗口化插入，插入后可随意调整其位置、大小，同时支持对窗口化文件重点内容直接截图并以图片格式插入白板中（提供国家级第三方认证机构测试报告） 19. 电子白板内可一键打开协同白板，可多人同时扫码，从手机端及大板端同时在白版内进行创作，并支持语音通话（提供国家级第三方认证机构测试报告） 20. 支持应用界面一键进入在线客服，即可接入线上客服服务，及时解答产品疑问（提供国家级第三方认证机构测试报告） 21. 可随时通过协作平台将大板端展示所有内容一键截屏，并在大板端展示截屏内容（提供国家级第三方认证机构测试报告） 22. OPS模块：配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G（可选）/CPU Intel® Core i7/内存DDR4 16G /固态硬盘256G（可选） 23. 为保证系统兼容性，电脑模块要求与整机生产厂家为同一品牌，并可选正版激活Win10企业版操作系统   商务资质：  1.厂商具备高新技术企业认证（需提供认证证书复印件）  2.所提供厂商设备需通过权威机构产品信息安全评估认证（需提供认证证书复印件）  3.厂商通过ISO9001质量管理体系认证（需提供认证证书复印件） |