仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称网络直播设备 |
| 主要用途描述：网络会议视频直播 |
| 参数要求：**一、专业4K数码便携摄录一体机（1台）**1、传感器类型：“Exmor”Super35 CMOS；2、视频分辨率：4K；3、摄像机麦克风：全指向立体声驻极体电容麦克风；4、防抖功能：电子防抖；5、快门速度：1/8 至 1/10000 秒 (60i) 、1/6 至 1/10000 秒(50i/24p)；6、对焦方式：自动/手动；7、全景,不间断录制；8、输入输出接口：DC 插孔/HDMI 接口（A 型）；9、HDMI输出：支持；10、AV端子/耳机输出：立体声迷你插孔；11、电池型号：BP-U90/BP-U60/BP-U30；12、传感器尺寸：1/3英寸；13、有效像素：800万像素；14、光学变焦：5.8倍；15、数码变焦：15倍；16、显示屏尺寸：3.5英寸；17、配置摄像机包。**二、摄像机三脚架（1个）**1、胶管节数：3节；2、最大管径：17MM；最小管径：14MM；3、最高高度：1890MM；最低高度：830MM；收纳高度：860MM ；4、最大承重：8KG-16KG；5、材质：铝合金；6、适合机型：摄像机/单反/摇臂等。**三、摄像机电池（1块）**1、电池节数：1~4节；2、电池类型：锂离子电池；3、电池型号：数码相机电池；4、供电时长：360分钟。**四、HDMI高清线（1根）**1、4K数字高清线；2、线长：3米。**五、高清直播编码器（1台）**1、聚合网络支持模式：TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA；2、USB接口：1个；3、支持外接模块：4G/WiFi；4、支持WiFi 内置模块：IEEE 802.11ac/n/g/b；5、支持Ethernet 10M/100M 本地网口；6、视频输入接口：HDMI和SDI接口；7、一路立体声HDMI/SDI嵌入，一路独立音频输入；8、编码标准：H.265/H.264；A/D：8bit；9、支持分辨率：720x480、720x576、1280x720、1920x1080；10、码率：0.5～8Mbps；11、音频编码标准：AAC；采样码率：48KHz；编码码率：128Kbps 双声道；12、触摸屏控制、服务器远程控制。 |