仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  网络直播设备 |
| 主要用途描述：网络会议视频直播 |
| 参数要求：  **一、专业4K数码便携摄录一体机（1台）**  1、传感器类型：“Exmor”Super35 CMOS；  2、视频分辨率：4K；  3、摄像机麦克风：全指向立体声驻极体电容麦克风；  4、防抖功能：电子防抖；  5、快门速度：1/8 至 1/10000 秒 (60i) 、1/6 至 1/10000 秒(50i/24p)；  6、对焦方式：自动/手动；  7、全景,不间断录制；  8、输入输出接口：DC 插孔/HDMI 接口（A 型）；  9、HDMI输出：支持；  10、AV端子/耳机输出：立体声迷你插孔；  11、电池型号：BP-U90/BP-U60/BP-U30；  12、传感器尺寸：1/3英寸；  13、有效像素：800万像素；  14、光学变焦：5.8倍；  15、数码变焦：15倍；  16、显示屏尺寸：3.5英寸；  17、配置摄像机包。  **二、摄像机三脚架（1个）**  1、胶管节数：3节；  2、最大管径：17MM；最小管径：14MM；  3、最高高度：1890MM；最低高度：830MM；收纳高度：860MM ；  4、最大承重：8KG-16KG；  5、材质：铝合金；  6、适合机型：摄像机/单反/摇臂等。  **三、摄像机电池（1块）**  1、电池节数：1~4节；  2、电池类型：锂离子电池；  3、电池型号：数码相机电池；  4、供电时长：360分钟。  **四、HDMI高清线（1根）**  1、4K数字高清线；  2、线长：3米。  **五、高清直播编码器（1台）**  1、聚合网络支持模式：TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA；  2、USB接口：1个；  3、支持外接模块：4G/WiFi；  4、支持WiFi 内置模块：IEEE 802.11ac/n/g/b；  5、支持Ethernet 10M/100M 本地网口；  6、视频输入接口：HDMI和SDI接口；  7、一路立体声HDMI/SDI嵌入，一路独立音频输入；  8、编码标准：H.265/H.264；A/D：8bit；  9、支持分辨率：720x480、720x576、1280x720、1920x1080；  10、码率：0.5～8Mbps；  11、音频编码标准：AAC；采样码率：48KHz；编码码率：128Kbps 双声道；  12、触摸屏控制、服务器远程控制。 |