仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称生物安全柜   |
| 主要用途描述：细胞培养用 |
| 参数要求：1. 内部尺寸 780 mm（高）× 1200 mm（宽）× 630 mm（深）
2. 符合EN 1822标准的H14 HEPA滤膜
3. 经SFDA YY 0569-2005标准认证的不锈钢内壁柜体、 可手动调节高度的支架、一组搁手架
4. 双直流电机
5. 专利的全新前窗清洗位置设计，彻底清洁前窗，并无须将头与身体探入柜内，提高人员安全性
6. 双风机微震设计
7. 独有的“红绿灯式”运行参数设计，直观并实时显示系统运行状态，消除潜在危险
8. 双层负压设计
9. 独特的气流设计（无涡流生成）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |