仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称立式钢琴   |
| 主要用途描述：美育课堂教学 |
| 参数要求：1. 国际知名品牌。
2. 外壳及颜色：采用三聚氰胺板胶合，长期保持油漆不塌陷，不易变形、漆膜平整，黑色亮光。
3. ★规格：高≧131cm，宽≧153cm，深≧66cm.
4. 击弦机材料和工艺：选用优质实木材制作，为防止变形进行特殊加工制成，采用高精密设备加工工艺，确保击弦机部件间隙均匀。
5. ★键盘：欧洲云杉实木制作键板，白键表面：仿象牙材质，具有磨砂抗菌防滑效果；黑键顶：采用黑檀木材质制作，具有耐磨防滑效果。
6. ★音板：欧洲进口云杉木制作，单层音板（非多层音板），音板肋木≧11根。
7. ★弦槌：进口弦槌，弦槌木芯采用坚硬的角木。
8. 弦轴板：使用不少于18层坚硬色木交错拼接而成。
9. 键盘盖：采用与三角琴一样的内置式键盘盖，同三角琴一样内置式缓降器。
10. ★谱架：具有三角琴一样的大谱架板，谱架前后位置可调。
11. 琴弦：使用德国进口高级琴弦，表面无镀层。
12. 码桥：纯实木制作，非合板材料，以粘接方式固定在音板上，正面不可用螺丝固定。
13. 踏板材料：实心纯铜制作。
14. 踏板连杆：金属连杆方式机械传动。
15. 铸铁板：进口真空铸铁板，四音区设计，金属商标与铁板为一体。铁板高度与侧板高度相同，铁板下端到底无缝隙或者虚高，铁板高度≧1230mm。
16. ★中盘：使用实木制作中盘，中盘底面距离地面高度≥630mm。
17. 附件：每架钢琴原配升降琴凳。
18. 上门板具有扩音孔。

　　　　　　　　　　　　　　　　　  |