仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称8座封闭电动巡逻车  |
| 主要用途描述：电动巡逻车可以乘坐8人等、为四轮方向盘式电瓶车，安装有警灯、警报和喊话装置，外观有明显的警示标志，时速在25-30公里左右，充足电可连续行驶60-80公里，具有操作简单、安全、环保、节能、方便等优点。尤其是封闭式的开放型的车体结构，极大地方便了巡逻人员的上、下车等行动，提高了园区巡查的密度和威慑率，拉近了与群众的距离，增强了群众的安全感。 |
| 参数要求：参数要求：电控：进口交流控制器电池：军工火炬200AH管式电池，8只/48V（免维护）电机：7.5KW串励轨道牵引电机充电机：军工天力便携式智能充电机:48V/25A充电时间：8-10小时（放电率为80%）额定乘员：8人长\*宽\*高：5100x1480x1900续驶里程：≥60KM/H最高车速：30KM/H最小转弯半径：6.0m最大爬坡度：20%制动距离：≤4m座椅：客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料+可调司机椅车体：铝合金（框架、横梁、侧护板）+钢制车架＋玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件车门： **全天候可拆卸铝封闭车门**仪表：数显液晶仪表（含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号）后视镜：手动型外后视镜灯光及信号组合：前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头音响：LED高效爆闪警用灯、车载MP3收放机、专业扬声器顶拉手：选装（回弹式拉手）方向盘：汽车方向盘线束：欧标ROHS防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统动力传动系统：无极变速系统转向系统：齿轮齿条式方向机、客车四向调节方向管柱（前后上下可调）、电动助力转向前后桥及悬挂：麦弗逊式独立悬挂＋整体式后桥制动系统：前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置轮胎：越野加宽真空公路轮胎23\*8.5-12 铝轮毂：轿车宽幅铝轮毂1. 为确保售后服务的及时性，在车辆出现问题后能保证2小时内响应，4小时内解决问题。本次谈判需南京当地企业或本地经销商（提供营业执照注册地为南京）。
2. 为保证产品质量及巡逻车警用系统可靠性，需提供在南京本地或其他区域和公安系统的销售合同。

3、为保证车辆稳定、真实性，需在谈判时提供试驾样品。 |