仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称数码相机及其配套设备申购信息 |
| 主要用途描述：用于博物馆拍摄文物和中药标本。 |
| 1. 相机：6100万有效像素，全画幅Exmor R CMOS背照式影像传感器，新一代BIONZ X影像处理器，支持15级动态范围，高感光标准ISO：100-32000,5轴防抖系统，10张/秒高速连拍，567个相位检测对焦点，支持实时追踪对焦，视频录制支持实时眼部对焦，支持数字音频接口，专业4K视频（3840\*2160像素）拍摄，内置S-Log2、S-Log3，需提供多套后期LUT制作模板，支持HLG、HDR拍摄。
2. 镜头一：全画幅E卡口镜头，24-70mm，F2.8，二代，24mm处最近对焦距离0.21米，70mm处对焦距离0.3米，最大放大倍率0.32倍。
3. 镜头二：全画幅E卡口镜头，100mm微距镜头，F2.8，自动对焦，OSS图像稳定器。
4. 其他配件：原装备用电池（和主机同品牌），128G 170M/S SD存储卡\*2，多功能读卡器\*1（和主机同品牌），配套UV镜\*2，相机包，大师级镜头清洁套装。

5.收货14天内，如有质量问题，供应商应无条件退换货；6.质保期自收货之日或增值税专用发票开具之日（以后者开始）起算，供应商承诺相机及镜头等不低于2年的原厂质保；  |