|  |
| --- |
| **NZYGKXJ2023-048****公司名称（盖章）：****项目联系人（签名）：**  |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **金额** |
| 1 | 玫红色丝绒前檐幕 14m\*2m\*3:1 (宽\*高\*折比) | 选用≥300D舞台布景定制自弹丝加密丝绒, 通过艺术手法制作，具有吸音、吸光等； （✮、提供消防检测报告、商标证书。) 不得小于以上技术参数， 质保三年 | 84  | ㎡ |  |
| 2 |  前檐幕黑色衬里 14m\*2m\*3:1 (宽\*高\*折比) |  衬里为舞台定制高密黑布织成,透气性好，吸湿性强,耐磨、强度高、湿强下降较少、手感柔软光洁；（✮、提供消防检测报告、商标证书。)不得小于以上技术参数  | 28  | ㎡ |  |
| 3 | 玫红色丝绒大幕 16m\*6m\*3 (宽\*高\*折比\*数量) | 选用≥300D舞台布景定制自弹丝加密丝绒, 通过艺术手法制作，具有吸音、吸光等；（✮、提供消防检测报告、商标证书。)不得小于以上技术参数， 质保三年 | 288  | ㎡ |  |
| 4 |  大幕 黑色衬里 16m\*6m\*1\*1 (宽\*高\*折比\*数量) |  衬里为舞台定制高密黑布织成,透气性好，吸湿性强,耐磨、强度高、湿强下降较少、手感柔软光洁；不得小于以上技术参数 ， 质保三年 | 96  | ㎡ |  |
| 5 | 鹅黄色丝绒会议幕 演出幕16m\*6m\*3\*1 (宽\*高\*折比\*数量) | 选用≥300D舞台布景定制自弹丝加密丝绒, 通过艺术手法制作，具有吸音、吸光等；（✮、提供消防检测报告、商标证书。)不得小于以上技术参数， 质保三年 | 288  | ㎡ |  |
| 6 |  会议幕 演出幕、黑色衬里 16m\*6m\*1\*1 (宽\*高\*折比\*数量) |  衬里为舞台定制高密黑布织成,透气性好，吸湿性强,耐磨、强度高、湿强下降较少、手感柔软光洁， 质保三年；  | 96  | ㎡ |  |
| 7 | 墨绿色丝绒横幕 14m\*2m\*3\*3(宽\*高\*折比\*数量)  | 选用≥300D舞台布景定制自弹丝加密丝绒, 通过艺术手法制作，具有吸音、吸光等；（✮、提供消防检测报告、商标证书。) 不得小于以上技术参数，， 质保三年 | 252  | ㎡ |  |
| 8 |  横幕、黑色衬里 14m\*2m\*3\*3(宽\*高\*折比\*数量) |  衬里为舞台定制高密黑布织成,透气性好，吸湿性强,耐磨、强度高、湿强下降较少、手感柔软光洁；（✮、提供消防检测报告、商标证书。)不得小于以上技术参数， 质保三年 | 84  | ㎡ |  |
| 9 | 墨绿色丝绒侧幕 2m\*6m\*3\*6(宽\*高\*折比\*数量)  | 选用≥300D舞台布景定制自弹丝加密丝绒, 通过艺术手法制作，具有吸音、吸光等；（✮、提供消防检测报告、商标证书。)不得小于以上技术参数， 质保三年 | 216  | ㎡ |  |
| 10 |  侧幕 、 黑色衬里 2m\*6m\*3\*6(宽\*高\*折比\*数量) |  衬里为舞台定制高密黑布织成,透气性好，吸湿性强,耐磨、强度高、湿强下降较少、手感柔软光洁；不得小于以上技术参数 ， 质保三年 | 216  | ㎡ |  |
| 含设备采购及安装合计 | 　元 |

**报价超项目预算为无效报价，按照无效响应处理**

产品安装必须严格符合学校整体设计和技术监督的要求