仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称  舞台幕布及设备采购安装 | | | | |
| 联系人 | 瞿老师 | | 联系电话 | 85811149 |
| 项目预算 | | 60000元 | | |
| 主要用途描述：青春剧场改造翻新，需要更换舞台幕布 | | | | |
| 参数要求：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **舞台幕** | | | | | | **序号** | **名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | | 1 | 玫红色丝绒前檐幕 14m\*2m\*3:1 (宽\*高\*折比) | 选用≥300D舞台布景定制自弹丝加密丝绒, 通过艺术手法制作，具有吸音、吸光等； （✮、提供消防检测报告、商标证书。) 不得小于以上技术参数， 质保三年 | 84 | ㎡ | | 2 | 前檐幕黑色衬里 14m\*2m\*3:1 (宽\*高\*折比) | 衬里为舞台定制高密黑布织成,透气性好，吸湿性强,耐磨、强度高、湿强下降较少、手感柔软光洁；（✮、提供消防检测报告、商标证书。)不得小于以上技术参数 | 28 | ㎡ | | 3 | 玫红色丝绒大幕 16m\*6m\*3 (宽\*高\*折比\*数量) | 选用≥300D舞台布景定制自弹丝加密丝绒, 通过艺术手法制作，具有吸音、吸光等；（✮、提供消防检测报告、商标证书。)不得小于以上技术参数， 质保三年 | 288 | ㎡ | | 4 | 大幕 黑色衬里 16m\*6m\*1\*1 (宽\*高\*折比\*数量) | 衬里为舞台定制高密黑布织成,透气性好，吸湿性强,耐磨、强度高、湿强下降较少、手感柔软光洁；不得小于以上技术参数 ， 质保三年 | 96 | ㎡ | | 5 | 鹅黄色丝绒会议幕  演出幕16m\*6m\*3\*1 (宽\*高\*折比\*数量) | 选用≥300D舞台布景定制自弹丝加密丝绒, 通过艺术手法制作，具有吸音、吸光等；（✮、提供消防检测报告、商标证书。)不得小于以上技术参数， 质保三年 | 288 | ㎡ | | 6 | 会议幕  演出幕、黑色衬里 16m\*6m\*1\*1 (宽\*高\*折比\*数量) | 衬里为舞台定制高密黑布织成,透气性好，吸湿性强,耐磨、强度高、湿强下降较少、手感柔软光洁， 质保三年； | 96 | ㎡ | | 7 | 墨绿色丝绒横幕 14m\*2m\*3\*3(宽\*高\*折比\*数量) | 选用≥300D舞台布景定制自弹丝加密丝绒, 通过艺术手法制作，具有吸音、吸光等；（✮、提供消防检测报告、商标证书。) 不得小于以上技术参数，， 质保三年 | 252 | ㎡ | | 8 | 横幕、黑色衬里 14m\*2m\*3\*3(宽\*高\*折比\*数量) | 衬里为舞台定制高密黑布织成,透气性好，吸湿性强,耐磨、强度高、湿强下降较少、手感柔软光洁；（✮、提供消防检测报告、商标证书。)不得小于以上技术参数， 质保三年 | 84 | ㎡ | | 9 | 墨绿色丝绒侧幕 2m\*6m\*3\*6(宽\*高\*折比\*数量) | 选用≥300D舞台布景定制自弹丝加密丝绒, 通过艺术手法制作，具有吸音、吸光等；（✮、提供消防检测报告、商标证书。)不得小于以上技术参数， 质保三年 | 216 | ㎡ | | 10 | 侧幕 、 黑色衬里 2m\*6m\*3\*6(宽\*高\*折比\*数量) | 衬里为舞台定制高密黑布织成,透气性好，吸湿性强,耐磨、强度高、湿强下降较少、手感柔软光洁；不得小于以上技术参数 ， 质保三年 | 216 | ㎡ | | 11 | 含设备采购及安装 | |  |  | |  | 合计 |  |  | 60000 |   产品安装必须严格符合学校整体设计和技术监督的要求 | | | | |