仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 多功能台式冷冻离心机 | 申购信息 | 一台 |
| 主要用途描述：生物样品的分离、纯化 |
| 参数要求：\*1、最大离心力：30279xg。\*2、最大转速：17850rpm。3、温度设定范围：-10℃～40℃　4、最大容量：4x145ml 转头。　5、运行时间控制：99小时59分+连续运行。 6、程序：3 个快捷程序 + 96 个程序　\*7、具有Auto-Lock 转头自锁功能　\*8、配置TX-150 水平转头、50ml 适配器、15ml 适配器和ClickSeal 防生物污染密封盖 9、具有备用开机孔，机器断电后可通过备用孔打开机盖。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |