仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 家具 | | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) | |  | | |
| 主要用途描述：学生宿舍家具 | | | | |
| 参数要求：一、鞋柜900\*400\*900：63个  1、基材：采用E1级优质木纹三聚氰胺板，环保达到国家环保E1级检测标准，台面厚度25mm、脚板厚度18mm；  2、以2mm厚PVC封边条经进口自动封边机和进口环保热熔胶在高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。  3.胶水：采用进口环保型白乳胶，甲醛释放量符合国家E0级标准。  4、五金连接件、导轨、铰链采用进口吸声性能好、承载力强。　　5、锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门铰链采用优质金属镀镍钢阻尼缓冲铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。  二、375\*460\*845：80张  1、基材：采用E1级优质木纹三聚氰胺板，环保达到国家环保E1级检测标准，椅面厚度23mm  2、以2mm厚PVC封边条经进口自动封边机和进口环保热熔胶在高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。  3.胶水：采用进口环保型白乳胶，甲醛释放量符合国家E0级标准。  4、钢架：15MM厚     1. 床板1860\*840：18个松木板（15MM厚）（含搬运到各楼层）      1. 上下铺床：900\*2000（双层）20张   立柱采用40\*40\*1.2mm方管，横梁采用25\*50\*1.2mm扁管，床梯采用25\*25\*1.2mm方管，经酸洗，磷化，静电喷涂。（含两片15mm彬木床板）主柱201，板304     1. 整体桌子柜子：1000\*580\*2000：5组和八门柜子800\*600\*2000：6组   1、基材：采用E1级优质木纹三聚氰胺板，环保达到国家环保E1级检测标准，台面厚度25mm、脚板厚度18mm；  2、以2mm厚PVC封边条经进口自动封边机和进口环保热熔胶在高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。  3.胶水：采用进口环保型白乳胶，甲醛释放量符合国家E0级标准。  4、五金连接件、导轨、铰链采用进口吸声性能好、承载力强。　　5、锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门铰链采用优质金属镀镍钢阻尼缓冲铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。 | | | | |