仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  无线网络设备采购 |
| 主要用途描述：校园网无线网络建设 |
| 针对本次南京中医药大学无线网络设备采购项目，所提供的无线网络设备必须与学校现有无线网络兼容，实现与现有无线网络完美融合，通过统一控制和认证实现与现有无线网络无缝对接。设备应包含清单设备以及其他为完成与学校现有无线网络无缝对接所需必要设备。报价包含且不限于设备报价，还应包含设备的运输仓储、安装、调试、优化和质保费用等，确保满足本次项目需求。  参数要求：  **一、无线高密AP**  1、★采用单个AP同时具备三个射频，一个射频支持2.4GHz频段，一个射频支持5GHz频段，第三个射频可根据终端情况在2.4GHz和5GHz之间可调，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac模式。  2、内置智能化天线  3、网口≥2个10/100/1000Mbps 。  4、★支持2.4GHz频段、5.8GHz频段，5GHz频段支持1733Mbps，整机协商速率≥2000Mbps。  5、整机最大功耗小于15W(所有空间流满速率工作)。  6、★提供国家信息产业部或隶属于信息产业部不少于100个用户视频点播无卡顿的测试报告。  **二、无线放装AP**  1、★采用双频双流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac模式。  2、内置智能化天线。  3、网口≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 。  4、★5GHz支持866Mbps，2.4GHz支持300Mbps，整机协商速率≥1166Mbps。  5、整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作)。  **三、要求**  1、总报价应为南京中医药大学本次无线网络设备采购项目所需全部费用，应包含无线网络设备费用、系统集成费用、设备安装费用、所需的零配件、辅材和其他为完成与学校现有无线网络无缝对接所需必要设备费用、与现有校园网的融合费用等完成本项目的所有费用。  2、产品须为同一品牌，须为原厂正品，成交后需提供制造厂商针对本项目的授权函和3年售后原厂免费服务承诺函，否则不予签订合同。 |