仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称低温冷却水循环泵   |
| 主要用途描述：与旋转蒸发仪联用，构建冷凝系统 |
| 参数要求：输入电源（V） ：220频率（Hz） ：50整机功率（W）： 230容积（L） ：5显示方式 ：LCD液晶屏显示制冷量（W）： 550-275 W温控范围 ：-10 ℃~常温空载最低温度 ：-10 ℃控温精度： ±1 ℃温度显示精度 ：0.1 ℃温度传感器类型： PT100额定流量（L/s）： 15扬程H（m）： 3冷槽规格（mm） ：φ180\*150净重（Kg） ：25产品尺寸（mm）： 400×280×540　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |