仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  低温冷却水循环泵 |
| 主要用途描述：与旋转蒸发仪联用，构建冷凝系统 |
| 参数要求：  输入电源（V） ：220  频率（Hz） ：50  整机功率（W）： 230  容积（L） ：5  显示方式 ：LCD液晶屏显示  制冷量（W）： 550-275 W  温控范围 ：-10 ℃~常温  空载最低温度 ：-10 ℃  控温精度： ±1 ℃  温度显示精度 ：0.1 ℃  温度传感器类型： PT100  额定流量（L/s）： 15  扬程H（m）： 3  冷槽规格（mm） ：φ180\*150  净重（Kg） ：25  产品尺寸（mm）： 400×280×540 |