仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 基地建设设施与管理系统 | 申购信息 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |
| 主要用途描述：通过定制的软件与设备实现学术交流空间智慧化管理，充分开展基层医生专业化培训及学术交流。 |
| 参数要求：软件部分：须在学校数字化平台中嵌入开发，兼容现有身份认证系统以及校园卡（虚拟校园卡）的身份认证系统，实现线上预约、审批流程，并在终端上显示会议相关信息（包括房间名称、当前日期、会议日期、主讲人、会议主题 、会议时间），终端动态显示软件与与门禁系统实现联动。软件三年内免费升级维护。硬件部分：1、电子白板定制版参数（5套）：终端需嵌入虚拟卡扫码器和校园卡读卡器，并与门禁系统相匹配，参数如下：CPU RK3128 双核1.2GHz内存 1G DDR3内置存储器 NAND FLASH 8G(可选)解码分辨率 最高支持1080P操作系统 支持Android 4.2.4以上播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式网络支持 以太网，支持WiFi、无线外设扩展视频播放 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等图片格式 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等USB2.0接口 2个USB HOST以太网 1个，10M/100M自适应以太网LVDS输出 1个，可直接驱动50/60Hz液晶屏HDMI输出 1个,支持1080P输出音视频输入/出 支持CVBS视频输入，左右声道输出（支持双通道4R/6W，8R/3W喇叭）RTC实时时钟 支持定时开关机 支持定制嵌入刷卡器及二维码扫码器2、电子白板普通版参数（4套）具体参数如下：CPU RK3128 双核1.2GHz屏幕：21.5寸内存 1G DDR3内置存储器 NAND FLASH 8G(可选)解码分辨率 最高支持1080P操作系统 支持Android 4.2.4以上播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式网络支持 以太网，支持WiFi、无线外设扩展视频播放 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等图片格式 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等USB2.0接口 2个USB HOST以太网 1个，10M/100M自适应以太网LVDS输出 1个，可直接驱动50/60Hz液晶屏HDMI输出 1个,支持1080P输出音视频输入/出 支持CVBS视频输入，左右声道输出（支持双通道4R/6W，8R/3W喇叭）RTC实时时钟 支持定时开关机 支持系统升级 支持USB/T卡/网络升级　　　　　　　　 |