仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 基地建设设施与管理系统 | | 申购信息 |  |
| 联系人 |  | | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) | |  | | |
| 主要用途描述：通过定制的软件与设备实现学术交流空间智慧化管理，充分开展基层医生专业化培训及学术交流。 | | | | |
| 参数要求：  软件部分：  须在学校数字化平台中嵌入开发，兼容现有身份认证系统以及校园卡（虚拟校园卡）的身份认证系统，实现线上预约、审批流程，并在终端上显示会议相关信息（包括房间名称、当前日期、会议日期、主讲人、会议主题 、会议时间），终端动态显示软件与与门禁系统实现联动。软件三年内免费升级维护。  硬件部分：  1、电子白板定制版参数（5套）：终端需嵌入虚拟卡扫码器和校园卡读卡器，并与门禁系统相匹配，参数如下：  CPU RK3128 双核1.2GHz  内存 1G DDR3  内置存储器 NAND FLASH 8G(可选)  解码分辨率 最高支持1080P  操作系统 支持Android 4.2.4以上  播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式  网络支持 以太网，支持WiFi、无线外设扩展  视频播放 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等  图片格式 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等  USB2.0接口 2个USB HOST  以太网 1个，10M/100M自适应以太网  LVDS输出 1个，可直接驱动50/60Hz液晶屏  HDMI输出 1个,支持1080P输出  音视频输入/出 支持CVBS视频输入，左右声道输出（支持双通道4R/6W，8R/3W喇叭）  RTC实时时钟 支持  定时开关机 支持  定制嵌入刷卡器及二维码扫码器  2、电子白板普通版参数（4套）具体参数如下：  CPU RK3128 双核1.2GHz  屏幕：21.5寸  内存 1G DDR3  内置存储器 NAND FLASH 8G(可选)  解码分辨率 最高支持1080P  操作系统 支持Android 4.2.4以上  播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式  网络支持 以太网，支持WiFi、无线外设扩展  视频播放 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等  图片格式 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等  USB2.0接口 2个USB HOST  以太网 1个，10M/100M自适应以太网  LVDS输出 1个，可直接驱动50/60Hz液晶屏  HDMI输出 1个,支持1080P输出  音视频输入/出 支持CVBS视频输入，左右声道输出（支持双通道4R/6W，8R/3W喇叭）  RTC实时时钟 支持  定时开关机 支持  系统升级 支持USB/T卡/网络升级 | | | | |