技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 项目名称：**南京中医药大学医学院化学生物学系办公桌采购** |
| 联系人 | 徐老师 | 联系电话 | 13912942525 |
| 项目预算 | 17200元 |
| 主要用途描述：B8-208化学生物学系办公室办公桌采购 |
| 本项目免费质保期不少于五年。成交后（15 ）天内供货安装完成。参数要求：1. 屏风工位（10个）

尺寸：长（1400）\*宽（1200）\*高（1200）1. 材质要求

1、屏风：纵向屏风规格1400\*1200H/横向屏风1200\*1200H侧屏600\*1200H；屏风边框采用铝合金材质壁厚≥1.2mm，屏风厚度40mm，屏风底部配有走线槽、走线槽居中预留三个插座面板孔位、横向屏风和侧屏上部300mm钢化透明玻璃，玻璃下部饰面采用ENF级环保板材饰面甲醛释放限量≤0.025mg/m3;纵向屏风不加玻璃用ENF级环保板材饰面甲醛释放限量≤0.025mg/m3;2、台面：规格1400/500\*1200/600 基材采用25mm环保ENF级实木颗粒板，板面上下两面贴优质防火板厚度0.6mm，采用厚度≥2mm的ABS激光封边条封边，封边条颜色同防火板饰面，塑料封边无龟裂、无鼓泡，磨30r后无露底现象，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放限量≤0.025mg/m33、钢制活动柜：规格390\*500\*600H 钢板厚度≥0.8mm、静音三节导轨、含笔盒、快捞架；配置第五脚轮，防倾倒、机械三连锁。表面静电喷涂热固性粉末，所有金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，光泽细腻均匀；4、五金配件：阻尼导轨采用“海蒂诗、海福乐、FGV”或同等档次品牌，锁具采用“BMB、望通、海蒂诗”或同等档次品牌。 1731205285106 |