仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称负80℃冰箱 |
| 主要用途描述：用于低温储藏样品。 |
| 参数要求：1.样式：立式，双内门。2.功率：900W。3.净重：210KG。4.气候类型：SN/N。5.制冷方式：直冷。6.外部尺寸（宽\*深\*高）：640×822×1970（mm）。7.总有效容积：360L。8.箱内温度： -40℃～-86℃可调，调节增量为0.1℃。9.工作条件：环境温度10～32℃，额定电源220V/50Hz，宽电压带设计，适合电压不稳定地区。10.噪声：60dB，静音运行更安心。11.外门：一扇，无CFC聚氨酯发泡门。\*12.保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层。13．外观颜色：白色。\*14．制冷剂：高效无氟绿色环保制冷剂。\*15.压缩机：采用国际知名品牌高效全封闭压缩机，节能静音。16.温控系统：\*（1）采用微电脑精确控制器，可保证室内温度良好的均匀度；\*（2）LED数字显示，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。17.进口名牌压缩机，冷凝风机智能开停，有效节能18.外门和内门三层密封设计，保温层厚度90mm，保温性能好，节能省电、结霜少19. 安全系统：（1）开机延时、停机间隔保护功能，确保运行可靠；（2）键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；\*（3）配门锁，可加挂锁，保证物品安全；\*（4）断电记忆功能，即使停电，冰箱会自动记忆停电前各室的温度设置，在再次通电时，冰箱按原设置状态运行。20.报警系统：\*（1）具备超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、环温过高报警、冷凝器散热不良报警等；\*（2）报警方式：具备灯光闪烁、声音蜂鸣的报警方式，同时可接远程报警器实现远程报警。21.特色功能：\*（1）多层可调不锈钢搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；\*（2）2个发泡内门（3）带测试孔，便于温度检测（4）冷凝器免清洗，保证设备性能，方便省心（5）带脚轮，便于移动和固定。（6）一体式手把门锁设计，单手实现开关门22. 售后质保：整机质保一年，压缩机三年。　　　　　　　　　　　　　　　  |