仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 负80度冰箱 |  |  |
| 主要用途描述：   1. 负80度冰箱：超低温保存生物标本 | | | |
| 参数要求：  一 、负80度冰箱  1.宽≤670 深≤870高≤1900 (mm)  2.有效容积≥330L  3.温度控制范围：-50℃～-86℃  4.测试通孔：￠17mm，3处（后面，箱体左/右角落）  5.搁板：不锈钢板，3层高度可调节，最大承重可达50kg/每层  6.报警：高/低温报警，断电报警，过滤网报警，电池电量报警  7.有内置温度管理接口，可与温度监控管理系统对接  8.≥1个独立外门，具有锁定功能，防止随意开启，确保样本安全 | | | |