仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称教学设备   |
| 主要用途描述：教学使用 |
| 参数要求：打印机：打印头/墨水类型 永久型喷嘴数量 共 6,144 个喷嘴（Y/M/C/PC/PM/GY/LGY/BK：各768个喷嘴 x 8色）墨水 8色=Y/M/C/PC/PM/GY/LGY/BK打印速度\*2 照片（11"x14"，A3+，有边距）彩色/PT-101约1分30秒；黑白/PT-101约2分50秒；彩色/SG-201约1分25秒；黑白/SG-201约2分45秒；彩色/LU-101约1分25秒；黑白/LU-101约2分45秒；彩色/PM-101约4分0秒；黑白/PM-101约4分0秒最大打印宽度 322.2毫米（12.7英寸），无边距打印：329毫米（A3+）（13英寸）纸张尺寸（无边距）\*3 A3＋/A3/A4/LTR/Ledger/Hagaki/7"×10"/12"×12"/5"×7"/L（3.5"×5"）/KG（4"x6"）/2L（5"×7"）/8"×10"/10"×12"/正方形（5"×5"）/210×594毫米跟焦器：支持专业三脚架、稳定器、各类摄像机套机，含电池马达，支持蓝牙连接手柄功能：自动检测行程；手动设置行程；断电恢复行程；自动匹配最高转速；马达正反转；AB点设置功能；控制马达响应速度分级；监视器：尺寸：5.2”分辨率：1920x1080彩色位深：10-bit亮度：1000nitLUT支持：3D LUT变形镜头恢复：1.33X；1.5X；2XHDMI输入：HDMI(1.4)支持视频格式：4K 4096X2160 23.98p; HD1920X1080 23.98p遮光罩：监视器适配光罩：菲涅尔聚光镜头，保荣卡口，适用多种灯具。可搭配Forza 500、10°-45°聚光泛光调节。挡板可拆卸，光线可控。重量：3.7KG镜头：镜头参数：Anamorphic 1.33X焦点距离：35mm最小光圈：F1.8最大光圈：F16光圈叶片数：10滤镜规格：M67X0.75对焦方式：手动卡口：EF-M重量：不大于700G跟焦器：手动带限位功能，支持专业三脚架、稳定器、各类摄像机套机　　　　　　　　　　　　　　　　　  |