仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  教学设备 |
| 主要用途描述：教学使用 |
| 参数要求：  打印机：  打印头/墨水  类型 永久型  喷嘴数量 共 6,144 个喷嘴（Y/M/C/PC/PM/GY/LGY/BK：各768个喷嘴 x 8色）  墨水 8色=Y/M/C/PC/PM/GY/LGY/BK  打印速度\*2 照片（11"x14"，A3+，有边距）  彩色/PT-101约1分30秒；黑白/PT-101约2分50秒；彩色/SG-201约1分25秒；黑白/SG-201约2分45秒；彩色/LU-101约1分25秒；黑白/LU-101约2分45秒；彩色/PM-101约4分0秒；黑白/PM-101约4分0秒  最大打印宽度 322.2毫米（12.7英寸），无边距打印：329毫米（A3+）（13英寸）  纸张尺寸（无边距）\*3 A3＋/A3/A4/LTR/Ledger/Hagaki/7"×10"/12"×12"/5"×7"/L（3.5"×5"）/KG（4"x6"）/2L（5"×7"）/8"×10"/10"×12"/正方形（5"×5"）/210×594毫米  跟焦器：  支持专业三脚架、稳定器、各类摄像机套机，含电池马达，支持蓝牙连接手柄  功能：自动检测行程；手动设置行程；断电恢复行程；自动匹配最高转速；马达正反转；AB点设置功能；控制马达响应速度分级；  监视器：  尺寸：5.2”  分辨率：1920x1080  彩色位深：10-bit  亮度：1000nit  LUT支持：3D LUT  变形镜头恢复：1.33X；1.5X；2X  HDMI输入：HDMI(1.4)  支持视频格式：4K 4096X2160 23.98p; HD1920X1080 23.98p  遮光罩：  监视器适配  光罩：  菲涅尔聚光镜头，保荣卡口，适用多种灯具。可搭配Forza 500、10°-45°聚光泛光调节。挡板可拆卸，光线可控。重量：3.7KG  镜头：  镜头参数：Anamorphic 1.33X  焦点距离：35mm  最小光圈：F1.8  最大光圈：F16  光圈叶片数：10  滤镜规格：M67X0.75  对焦方式：手动  卡口：EF-M  重量：不大于700G  跟焦器：  手动带限位功能，支持专业三脚架、稳定器、各类摄像机套机 |