仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 会议平板一体机 |  |
| 主要用途描述： 人工智能实验室建设与机房改造 |
| 参数要求：会议平板一体机3台单台参数要求：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **参数要求** |
| 1 | 不低于4K，亮度不低于400nitis |
| 2 | 显示比例16：9，可视角度 CR>=10 |
| 3 | 不低于85英寸，采用AG屏，ISP显示技术，硬度不低于莫氏7级，全屏显示 |
| 4 | 安装移动终端操作系统，CPU不低于A73+A53\*2，GPU不低于Mali-G51\*4，内存RAM不低于2GB，硬盘ROM不低于16GB |
| 5 | 安装PC操作系统，CPU不低于I5，硬盘不低于128G固态。双系统支持一键切换。 |
| 6 | 支持无线投屏（支持Android、Windows（能支持Windows10及以下版本）、IOS、Mac/OS），投屏响应时间不大于3s，支持至少4个设备同时投屏 |
| 7 | 支持电子白板书写（自带书写笔），触点不低于10，可存白板批注内容，能支持手机扫码保存 |
| 8 | 整机触摸、电脑、显示一体式设计，除电源线外，外部无任何连接线，不接受任何形式的外挂触摸屏 |
| 9 | 触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装驱动，无需校准 |
| 10 | 触摸屏不低于红外20触点，响应速度<15ms，支持无限次触摸 |
| 11 | 支持USB无电脑播放图片及音视频文件，文件格式多样（jpg、png、PPT、PPTX、DOC、DCOX、BPM等） |
| 12 | 支持USB3.0、HDMI、VGA、type-C等接口，支持wifi和RJ45 |
| 13 | 支持远程视频会议 |
| 14 | 提供安装及安装所需要的一切辅材，包括可移动支架（支架形式须和用户确认） |
| 15 | 提供投标产品CCC证书,提供证书复印件加盖公章 |
| 16 | 投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证,提供证书复印件加盖公章 |
| 17 | 合同签订前需提供生产厂家针对此项目的授权书原件及三牛售后服务承诺书加盖鲜章原件 |
| 18 | 整机质保不低于三年 |

说明：投标或询价现场，投标商需要提供样机进行现场测试；供应商自行勘查现场，提供项目所需的吊架、管材、线缆、转接头等所有配件，甲方不再另行付费。应标方须逐条响应参数（如不能逐条响应，视作负偏离），参数响应格式如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **参数要求** | **实际参数** | **偏离情况（+/-/=）** |
| 1 | 不低于4K，亮度不低于400nitis |  |  |
| 2 | 显示比例16：9，可视角度 CR>=10 |  |  |
| 3 | 不低于85英寸，采用AG屏，ISP显示技术，硬度不低于莫氏7级，全屏显示 |  |  |
| 4 | 安装移动终端操作系统，CPU不低于A73+A53\*2，GPU不低于Mali-G51\*4，内存RAM不低于2GB，硬盘ROM不低于16GB |  |  |
| 5 | 安装PC操作系统，CPU不低于I5，硬盘不低于128G固态。双系统支持一键切换。 |  |  |
| 6 | 支持无线投屏（支持Android、Windows（能支持Windows10及以下版本）、IOS、Mac/OS），投屏响应时间不大于3s，支持至少4个设备同时投屏 |  |  |
| 7 | 支持电子白板书写（自带书写笔），触点不低于10，可存白板批注内容，能支持手机扫码保存 |  |  |
| 8 | 整机触摸、电脑、显示一体式设计，除电源线外，外部无任何连接线，不接受任何形式的外挂触摸屏 |  |  |
| 9 | 触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装驱动，无需校准 |  |  |
| 10 | 触摸屏不低于红外20触点，响应速度<15ms，支持无限次触摸 |  |  |
| 11 | 支持USB无电脑播放图片及音视频文件，文件格式多样（jpg、png、PPT、PPTX、DOC、DCOX、BPM等） |  |  |
| 12 | 支持USB3.0、HDMI、VGA、type-C等接口，支持wifi和RJ45 |  |  |
| 13 | 支持远程视频会议 |  |  |
| 14 | 提供安装及安装所需要的一切辅材，包括可移动支架（支架形式须和用户确认） |  |  |
| 15 | 提供投标产品CCC证书,提供证书复印件加盖公章 |  |  |
| 16 | 投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证,提供证书复印件加盖公章 |  |  |
| 17 | 合同签订前需提供生产厂家针对此项目的授权书原件及三牛售后服务承诺书加盖鲜章原件 |  |  |
| 18 | 整机质保不低于三年 |  |  |

  |