仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称层析柜 |
| 主要用途描述：提供低温、干燥的蛋白纯化温度和环境 |
| 参数要求：1. 容积：不小于 1297升
2. \*耐刮擦粉末涂层内外表面，可选配不锈钢内表面；无CFC聚氨酯泡沫隔热层
3. \*搁板采用树脂涂层，网状结构，可调节高度，并有整层及半层隔板可灵活选择
4. \*标配双层可视玻璃外门，滑动式双门，绝热设计，防止冷凝，方便观察
5. \*非加热式除霜，最大程度保证温度稳定均一
6. \*标配防水、防雾插座，有单独的电线连接，方便在冷柜内接入设备
7. 标配内部照明，方便观察冰箱内状况
8. 正压、强制气流循环，维持各层架之间的温度均一性
9. \*温度探头浸泡在充满乙二醇的瓶中，所测温度更接近样品实际温度
10. \*左右两侧分别有一个2英寸外源设备接入端口，方便外源设备电源线接电
11. 自动除霜，自动除湿、除冷凝水
12. \*钥匙转换开关；钥匙锁定报警和设定方式，防止未授权者篡改参数
13. \*基于图标的常用操作、控制和显示，包括图形参考，图形显示的温度计，直观明了
14. \*数字和图形温度计显示温度情况，便于读取
15. 多重声光报警，如温度过高/低，电源故障，门开启，传感器故障等；
16. 配备按键测试报警功能，可进行远程联网监控及报警
17. 后备电池确保电源故障时控制面板及报警系统继续工作
18. \*进口重型工业级密封压缩机
19. \*认证：CE

   |