仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称冷冻研磨仪 |
| 主要用途描述：冷冻研磨仪组织，提取核酸、蛋白质 |
| 参数要求：1. 15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，可以兼容的样品本：24\*(0.2-0.5ML) / 24\*2ML / 6\*(7-15)ML / 2\*25ML / 2\*50ML，可以任意定做各种规格研磨管
2. 触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作 ：可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。
3. 噪音等级：<65db
4. 制冷功能：有，-30度到37度可调节，升级到-50度
5. 提供不少于15篇SCI引用论文，作为为实验指导
6. 需提供厂家代理证书及售后服务承诺书
7. 稳定性好，重量≥50kg, 中心轴≥16mm

　　　　　　　　　　　　　　　　　  |