仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  低温离心机 |
| 主要用途描述：生物样品低温分离 |
| 参数要求：  最大RCF:20913\*g  带固定角转子的最大RCF：20913\*g  带孔吊篮的最大RCF：4500\*g  带孔板转子的最大RCF:3486\*g  转速：200-14000rpm（10rpm递增）  可用转子：18，**可以离心96孔板**  最大容量：4\*750ml/4\*4MTP  加减速档：10/10  程序数：35个用户自定义程序  计时器：1分钟-99分钟，可连续离心  噪音水平：＜56db(A)  最大功率：1650W  冷冻型  温度控制范围：-9℃-40℃  转子FA-45-6-30(6\*50ml)  转子A-4-62（4\*750ml） |