仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称低温离心机 |
| 主要用途描述：生物样品低温分离 |
| 参数要求：最大RCF:20913\*g带固定角转子的最大RCF：20913\*g带孔吊篮的最大RCF：4500\*g带孔板转子的最大RCF:3486\*g转速：200-14000rpm（10rpm递增）可用转子：18，**可以离心96孔板**最大容量：4\*750ml/4\*4MTP加减速档：10/10程序数：35个用户自定义程序计时器：1分钟-99分钟，可连续离心噪音水平：＜56db(A)最大功率：1650W冷冻型温度控制范围：-9℃-40℃转子FA-45-6-30(6\*50ml)转子A-4-62（4\*750ml） |